card\_detect\_isr()(sdhci-tegra.c)-->sdhci\_card\_detect\_callback()(sdhci.c)--> mmc\_detect\_change()(core.c)..> mmc\_rescan()(core.c)--> mmc\_attach\_mmc()(mmc.c)-->mmc\_add\_card()(bus.c)--> device\_add()

sdhci\_send\_command(sdhci.c)

mmc\_wait\_for\_req(core.c)